1. 只支持G模式
2. 测试时间范围0-9999.9s
3. 测试可以自动循环
4. 使用了双触点变压器，在调试过程中发现，无法校准，后更改硬件解决。