型号：RH8400AS

1. 交流电压6.5kV 其他参数和CS9933X一样

2．新增加耐压，接地偏移值手动设置

3．更改通信协议，支持偏移参数设置和查询。

4.主界面显示:深圳西思特科技有限公司